**Anexa 13\_Îndrumar de exemple de măsuri de siguranță rutieră**

1. Semnalizare orizontală și verticală performantă
2. Marcaje rezonatoare
3. Parapete rutiere
4. Stâlpișori de ghidare, butoni reflectorizanți
5. Măsuri de calmare a traficului
6. Separatoare mediane/separatoare a sensurilor de circulație - în mod special pe sectoarele cu câte 2 benzi de circulație pe sens sau la sistemul de circulație 2+1
7. Semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină ce utilizează energie verde
8. Sisteme video de monitorizare a traficului rutier, inclusiv camere video cu vedere în exteriorul mijloacelor de transport public în comun
9. Defrișarea vegetației spontane în vederea asigurării vizibilității, de ex. în curbe, în intersecții, în zona trecerilor de pietoni
10. Sporirea gradului de siguranță pentru participanții la trafic prin creșterea distanțelor de vizibilitate, eliminarea punctelor negre de pe traseu etc.
11. Protejarea participanților vulnerabili la trafic:
    1. Facilități de traversare pentru pietoni și bicicliști (semnalizare luminoasă, insule mediane/refugii centrale pentru pietoni și cicliști, îngustarea carosabilului în dreptul trecerilor de pietoni)
    2. Piste de cicliști separate fizic de partea carosabilă
    3. Pasarele/pasaje subterane pietonale
12. Iluminat adecvat

**Notă:**

* Măsurile de siguranță rutieră indicate nu sunt limitative, lista exemplelor nefiind exhaustivă.
* Măsurile de siguranță rutieră se vor prevedea prin proiect, în locurile și situațiile în care se impun, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
* Mijloace de transport în comun achiziționate prin proiect vor fi omologate.