**Anexa 6. Puncte negre (Hotspot-uri înregistrate în perioada 2015-2019 pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi conform strategiei C.N.A.I.R. S.A.  propusă în cadrul Planului de Acțiune al Strategiei Naționale de Siguranță Rutieră)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Județ | Denumire DN | KM start | KM finish | Lungime sector HotSpot (km) | Nr. Accidente | Nr. Accidente per km | Nr. Răniți | Nr. Morți | Total victime | Indicator victime per km |
| 1 | Alba | DN1 | 372+700 | 375+300 | 2.6 | 17 | 6.54 | 29 | 2 | 31 | 11.92 |
| 2 | Alba | DN1-DJ107 |  |  | 1.5 | 16 | 10.67 | 25 | 1 | 26 | 17.33 |
| 3 | Alba | DN1-DJ107 |  |  | 1.5 | 12 | 8.00 | 17 | 0 | 17 | 11.33 |
| 4 | Alba | DN1 | 428+900 | 430+700 | 1.8 | 11 | 6.11 | 15 | 1 | 16 | 8.89 |
| 5 | Alba | DN1 | 388+400 | 389+700 | 1.3 | 17 | 13.08 | 32 | 2 | 34 | 26.15 |
| 6 | Alba | DN1 | 399+800 | 400+600 | 0.8 | 8 | 10.00 | 12 | 1 | 13 | 16.25 |
| 7 | Arad | DN69 | 33+000 | 35+400 | 2.4 | 24 | 10.00 | 29 | 2 | 31 | 12.92 |
| 8 | Arad | DN7 | 534+500 | 538+400 | 3.9 | 29 | 7.44 | 45 | 2 | 47 | 12.05 |
| 9 | Arad | DN7 | 501+900 | 502+900 | 1 | 9 | 9.00 | 14 | 2 | 16 | 16.00 |
| 10 | Arad | DN79 | 20+600 | 24+200 | 3.6 | 22 | 6.11 | 25 | 5 | 30 | 8.33 |
| 11 | Argeș | DN65 | 109+900 | 116+800 | 6.9 | 43 | 6.23 | 103 | 2 | 105 | 15.22 |
| 12 | Argeș | DN65 | 94+300 | 98+200 | 3.9 | 27 | 6.92 | 37 | 2 | 39 | 10.00 |
| 13 | Argeș | DN65B | 1+000 | 5+100 | 4.1 | 22 | 5.37 | 37 | 2 | 39 | 9.51 |
| 14 | Argeș | DN73 | 1+500 | 7+700 | 6.2 | 76 | 12.26 | 100 | 2 | 102 | 16.45 |
| 15 | Bacău | DN11 | 169+100 | 171+600 | 2.5 | 10 | 4.00 | 24 | 0 | 24 | 9.60 |
| 16 | Bacău | DN12A | 107+000 | 111+250 | 4.25 | 12 | 2.82 | 17 | 0 | 17 | 4.00 |
| 17 | Bacău | DN12A | 112+000 | 113+900 | 1.9 | 11 | 5.79 | 14 | 2 | 16 | 8.42 |
| 18 | Bacău | DN2 | 275+600 | 280+400 | 4.8 | 35 | 7.29 | 64 | 6 | 70 | 14.58 |
| 19 | Bacău | DN2 | 297+900 | 301+300 | 3.4 | 19 | 5.59 | 30 | 4 | 34 | 10.00 |
| 20 | Bacău | DN2 | 241+900 | 243+600 | 1.7 | 16 | 9.41 | 33 | 3 | 36 | 21.18 |
| 21 | Bacău | DN2 | 258+200 | 259+800 | 1.6 | 12 | 7.50 | 23 | 0 | 23 | 14.38 |
| 22 | Bacău | DN2F | 2+000 | 9+800 | 6.8 | 35 | 5.15 | 56 | 4 | 60 | 8.82 |
| 23 | Bihor | DN1 | 618+800 | 620+200 | 1.4 | 10 | 7.14 | 16 | 1 | 17 | 12.14 |
| 24 | Bihor | DN76 | 177+300 | 179+200 | 1.9 | 10 | 5.26 | 11 | 0 | 11 | 5.79 |
| 25 | Bihor | DN79 | 104+800 | 108+700 | 3.9 | 12 | 3.08 | 15 | 2 | 17 | 4.36 |
| 26 | Bihor | DN79 | 85+500 | 87+300 | 1.8 | 9 | 5.00 | 16 | 2 | 18 | 10.00 |
| 27 | Bistrița-Năsăud | DN17 | 64+200 | 68+200 | 4 | 25 | 6.25 | 35 | 1 | 36 | 9.00 |
| 28 | Bistrița-Năsăud | DN17 | 81+300 | 85+100 | 3.8 | 27 | 7.11 | 40 | 4 | 44 | 11.58 |
| 29 | Bistrița-Năsăud | DN17 | 54+900 | 57+800 | 2.9 | 17 | 5.86 | 28 | 0 | 28 | 9.66 |
| 30 | Botoșani | DN28B | 55+500 | 60+000 | 4.1 | 19 | 4.63 | 33 | 1 | 34 | 8.29 |
| 31 | Botoșani | DN29 | 33+000 | 35+500 | 2.5 | 17 | 6.80 | 27 | 0 | 27 | 10.80 |
| 32 | Botoșani | DN29 | 44+600 | 46+700 | 2.1 | 10 | 4.76 | 22 | 0 | 22 | 10.48 |
| 33 | Botoșani | DN29 | 45+600 | 46+700 | 1.1 | 7 | 6.36 | 16 | 0 | 16 | 14.55 |
| 34 | Brăila | DN21 | 52+100 | 55+500 | 3.4 | 12 | 3.53 | 24 | 3 | 27 | 7.94 |
| 35 | Brăila | DN21 | 6+900 | 10+000 | 3.1 | 11 | 3.55 | 20 | 0 | 20 | 6.45 |
| 36 | Brăila | DN21 | 2+400 | 5+300 | 2.9 | 14 | 4.83 | 28 | 1 | 29 | 10.00 |
| 37 | Brăila | DN21 | 46+600 | 48+800 | 2.2 | 9 | 4.09 | 13 | 2 | 15 | 6.82 |
| 38 | Brăila | DN2B | 100+000 | 103+100 | 3.1 | 9 | 2.90 | 16 | 3 | 19 | 6.13 |
| 39 | Brașov | DN1 | 142+800 | 148+800 | 6 | 47 | 7.83 | 65 | 2 | 67 | 11.17 |
| 40 | Brașov | DN1 | 202+200 | 205+900 | 3.7 | 24 | 6.49 | 68 | 6 | 74 | 20.00 |
| 41 | Brașov | DN1 | 184+000 | 186+700 | 2.7 | 24 | 8.89 | 43 | 6 | 49 | 18.15 |
| 42 | Brașov | DN1 | 139+800 | 141+300 | 1.5 | 12 | 8.00 | 31 | 1 | 32 | 21.33 |
| 43 | Brașov | DN1 | 156+000 | 157+100 | 1.1 | 10 | 9.09 | 18 | 1 | 19 | 17.27 |
| 44 | Brașov | DN10-DN11 | - | - | 3 | 20 | 6.67 | 30 | 0 | 30 | 10.00 |
| 45 | Brașov | DN11 | 14+500 | 16+800 | 2.3 | 18 | 7.83 | 25 | 4 | 29 | 12.61 |
| 46 | Brașov | DN13 | 6+800 | 10+800 | 4 | 29 | 7.25 | 51 | 4 | 55 | 13.75 |
| 47 | Buzău | DN2 | 70+300 | 77+400 | 7.1 | 26 | 3.66 | 49 | 4 | 53 | 7.46 |
| 48 | Buzău | DN2 | 114+200 | 120+000 | 5.8 | 61 | 10.52 | 106 | 4 | 110 | 18.97 |
| 49 | Buzău | DN2 | 104+000 | 108+700 | 4.7 | 38 | 8.09 | 79 | 6 | 85 | 18.09 |
| 50 | Călărași | DN21 | 103+000 | 107+600 | 4.6 | 27 | 5.87 | 52 | 2 | 54 | 11.74 |
| 51 | Călărași | DN3 | 66+200 | 68+300 | 2.1 | 16 | 7.62 | 24 | 4 | 28 | 13.33 |
| 52 | Călărași | DN3 | 109+400 | 110+500 | 1.1 | 8 | 7.27 | 15 | 0 | 15 | 13.64 |
| 53 | Călărași | DN3B | 10+600 | 13+500 | 2.9 | 20 | 6.90 | 34 | 2 | 36 | 12.41 |
| 54 | Caraș-Severin | DN58 | 34+000 | 36+800 | 2.8 | 16 | 5.71 | 19 | 0 | 19 | 6.79 |
| 55 | Caraș-Severin | DN58B | 4+000 | 12+200 | 8.2 | 52 | 6.34 | 87 | 3 | 90 | 10.98 |
| 56 | Caraș-Severin | DN6 | 391+200 | 399+600 | 8.4 | 32 | 3.81 | 49 | 2 | 51 | 6.07 |
| 57 | Caraș-Severin | DN6 | 446+000 | 448+400 | 2.4 | 14 | 5.83 | 29 | 2 | 31 | 12.92 |
| 58 | Caraș-Severin | DN68 | 31+300 | 34+600 | 3.3 | 10 | 3.03 | 16 | 0 | 16 | 4.85 |
| 59 | Caraș-Severin | DN6-DN68 | - | - | 1.5 | 10 | 6.67 | 15 | 0 | 15 | 10.00 |
| 60 | Cluj | DN1 | 481+800 | 491+300 | 9.5 | 137 | 14.42 | 201 | 4 | 205 | 21.58 |
| 61 | Cluj | DN1 | 464+500 | 467+300 | 2.8 | 23 | 8.21 | 29 | 0 | 29 | 10.36 |
| 62 | Cluj | DN1C-DN16 | - | - | 2 | 24 | 12.00 | 32 | 0 | 32 | 16.00 |
| 63 | Cluj | DN1F | 6+000 | 7+400 | 1.4 | 21 | 15.00 | 33 | 0 | 33 | 23.57 |
| 64 | Constanța | A4-DN39 | - | - | 2 | 31 | 15.50 | 40 | 0 | 40 | 20.00 |
| 65 | Constanța | DN22C-DN3 | - | - | 2 | 16 | 8.00 | 20 | 0 | 20 | 10.00 |
| 66 | Constanța | DN2A | 190+000 | 196+00 | 6 | 52 | 8.67 | 59 | 9 | 68 | 11.33 |
| 67 | Constanța | DN3 | 250+000 | 256+100 | 6.1 | 66 | 10.82 | 79 | 3 | 82 | 13.44 |
| 68 | Constanța | DN3 | 243+000 | 247+000 | 3 | 26 | 8.67 | 30 | 1 | 31 | 10.33 |
| 69 | Constanța | DN39 | 32+000 | 37+900 | 5.9 | 31 | 5.25 | 50 | 11 | 61 | 10.34 |
| 70 | Constanța | DN39 | 14+500 | 17+000 | 2.5 | 23 | 9.20 | 36 | 2 | 38 | 15.20 |
| 71 | Covasna | DN10 | 118+700 | 120+700 | 2 | 10 | 5.00 | 21 | 1 | 22 | 11.00 |
| 72 | Covasna | DN11 | 19+000 | 21+400 | 2.4 | 14 | 5.83 | 29 | 0 | 29 | 12.08 |
| 73 | Covasna | DN11 | 60+400 | 62+200 | 1.8 | 11 | 6.11 | 19 | 0 | 19 | 10.56 |
| 74 | Covasna | DN11 | 88+200 | 89+300 | 1.1 | 9 | 8.18 | 16 | 0 | 16 | 14.55 |
| 75 | Covasna | DN11 | 51+700 | 52+500 | 0.8 | 12 | 15.00 | 21 | 2 | 23 | 28.75 |
| 76 | Covasna | DN12 | 12+600 | 15+200 | 2.6 | 17 | 6.54 | 26 | 0 | 26 | 10.00 |
| 77 | Covasna | DN12 | 6+800 | 8+600 | 1.8 | 9 | 5.00 | 10 | 2 | 12 | 6.67 |
| 78 | Dâmbovița | DN7 | 25+800 | 28+600 | 2.8 | 31 | 11.07 | 35 | 3 | 38 | 13.57 |
| 79 | Dâmbovița | DN7 | 23+300 | 23+700 | 0.4 | 15 | 37.50 | 16 | 1 | 17 | 42.50 |
| 80 | Dâmbovița | DN71 | 53+600 | 55+500 | 1.9 | 12 | 6.32 | 16 | 0 | 16 | 8.42 |
| 81 | Dâmbovița | DN71 | 38+500 | 39+500 | 1 | 13 | 13.00 | 23 | 1 | 24 | 24.00 |
| 82 | Dolj | DN56 | 3+800 | 14+900 | 10.1 | 24 | 2.38 | 40 | 3 | 43 | 4.26 |
| 83 | Dolj | DN6 | 257+400 | 267+000 | 9.6 | 40 | 4.17 | 65 | 0 | 65 | 6.77 |
| 84 | Dolj | DN6 | 210+200 | 215+300 | 5.1 | 19 | 3.73 | 27 | 2 | 29 | 5.69 |
| 85 | Dolj | DN6 | 235+800 | 240+700 | 4.9 | 26 | 5.31 | 60 | 2 | 62 | 12.65 |
| 86 | Dolj | DN6 | 248+400 | 252+900 | 4.5 | 22 | 4.89 | 30 | 1 | 31 | 6.89 |
| 87 | Dolj | DN6 | 254+600 | 255+800 | 1.2 | 15 | 12.50 | 22 | 1 | 23 | 19.17 |
| 88 | Dolj | DN65 | 7+800 | 17+100 | 9.3 | 34 | 3.66 | 55 | 2 | 57 | 6.13 |
| 89 | Galați | DN24 | 32+400 | 35+100 | 2.7 | 14 | 5.19 | 27 | 2 | 29 | 10.74 |
| 90 | Galați | DN25 | 12+200 | 13+700 | 1.5 | 8 | 5.33 | 9 | 0 | 9 | 6.00 |
| 91 | Galați | DN25-DN2B | - | - | 3 | 24 | 8.00 | 30 | 1 | 31 | 10.33 |
| 92 | Galați | DN26 | 3+800 | 7+600 | 3.8 | 21 | 5.53 | 43 | 5 | 48 | 12.63 |
| 93 | Galați | DN26 | 24+000 | 26+600 | 2.6 | 10 | 3.85 | 17 | 0 | 17 | 6.54 |
| 94 | Giurgiu | DN5 | 54+900 | 56+200 | 1.3 | 11 | 8.46 | 19 | 1 | 20 | 15.38 |
| 95 | Giurgiu | DN6 | 20+800 | 24+300 | 3.5 | 24 | 6.86 | 29 | 2 | 31 | 8.86 |
| 96 | Giurgiu | DN6 | 45+000 | 46+900 | 1.9 | 15 | 7.89 | 19 | 1 | 20 | 10.53 |
| 97 | Giurgiu | DN6 | 39+000 | 40+800 | 1.8 | 26 | 14.44 | 47 | 4 | 51 | 28.33 |
| 98 | Giurgiu | DN6 | 29+400 | 30+600 | 1.2 | 13 | 10.83 | 19 | 1 | 20 | 16.67 |
| 99 | Giurgiu | DN6 | 31+900 | 32+700 | 0.8 | 11 | 13.75 | 19 | 2 | 21 | 26.25 |
| 100 | Gorj | DN66 | 45+700 | 47+800 | 2.1 | 12 | 5.71 | 14 | 1 | 15 | 7.14 |
| 101 | Gorj | DN66 | 94+900 | 96+600 | 1.7 | 11 | 6.47 | 15 | 0 | 15 | 8.82 |
| 102 | Gorj | DN66 | 67+900 | 69+300 | 1.4 | 11 | 7.86 | 15 | 1 | 16 | 11.43 |
| 103 | Gorj | DN66 | 42+000 | 43+300 | 1.3 | 12 | 9.23 | 15 | 2 | 17 | 13.08 |
| 104 | Gorj | DN66 | 4+400 | 5+600 | 1.2 | 10 | 8.33 | 15 | 1 | 16 | 13.33 |
| 105 | Gorj | DN67 | 87+000 | 95+600 | 8.6 | 40 | 4.65 | 65 | 0 | 65 | 7.56 |
| 106 | Gorj | DN67 | 75+700 | 78+800 | 3.1 | 16 | 5.16 | 21 | 3 | 24 | 7.74 |
| 107 | Gorj | DN67D | 3+300 | 6+100 | 2.8 | 13 | 4.64 | 17 | 0 | 17 | 6.07 |
| 108 | Harghita | DN12 | 90+000 | 94+700 | 4.7 | 40 | 8.51 | 60 | 2 | 62 | 13.19 |
| 109 | Harghita | DN12 | 138+400 | 141+700 | 3.3 | 23 | 6.97 | 26 | 1 | 27 | 8.18 |
| 110 | Harghita | DN12 | 70+400 | 73+500 | 3.1 | 17 | 5.48 | 48 | 3 | 51 | 16.45 |
| 111 | Harghita | DN12 | 64+200 | 65+700 | 1.5 | 10 | 6.67 | 22 | 0 | 22 | 14.67 |
| 112 | Harghita | DN13A | 74+600 | 76+800 | 2.2 | 13 | 5.91 | 28 | 0 | 28 | 12.73 |
| 113 | Harghita | DN13A | 69+800 | 71+900 | 2.1 | 11 | 5.24 | 20 | 1 | 21 | 10.00 |
| 114 | Harghita | DN13A | 58+800 | 59+700 | 0.9 | 11 | 12.22 | 23 | 0 | 23 | 25.56 |
| 115 | Hunedoara | DN66 | 181+000 | 185+100 | 4.1 | 21 | 5.12 | 43 | 0 | 43 | 10.49 |
| 116 | Hunedoara | DN66 | 196+900 | 199+000 | 2.1 | 18 | 8.57 | 22 | 2 | 24 | 11.43 |
| 117 | Hunedoara | DN66 | 142+600 | 144+500 | 1.9 | 18 | 9.47 | 46 | 3 | 49 | 25.79 |
| 118 | Hunedoara | DN66 | 145+900 | 146+200 | 0.3 | 24 | 80.00 | 66 | 0 | 66 | 220.00 |
| 119 | Hunedoara | DN68 | 50+700 | 50+900 | 0.2 | 14 | 70.00 | 25 | 1 | 26 | 130.00 |
| 120 | Hunedoara | DN7 | 381+900 | 385+100 | 3.2 | 26 | 8.13 | 50 | 2 | 52 | 16.25 |
| 121 | Hunedoara | DN7 | 393+100 | 395+300 | 2.2 | 31 | 14.09 | 43 | 0 | 43 | 19.55 |
| 122 | Ialomița | DN2 | 43+400 | 47+800 | 4.4 | 23 | 5.23 | 47 | 2 | 49 | 11.14 |
| 123 | Ialomița | DN2 | 26+900 | 30+600 | 3.7 | 25 | 6.76 | 36 | 10 | 46 | 12.43 |
| 124 | Ialomița | DN2 | 38+100 | 41+300 | 3.2 | 20 | 6.25 | 43 | 2 | 45 | 14.06 |
| 125 | Ialomița | DN2 | 54+700 | 56+200 | 1.5 | 21 | 14.00 | 51 | 4 | 55 | 36.67 |
| 126 | Ialomița | DN2A | 87+800 | 91+400 | 3.6 | 24 | 6.67 | 28 | 0 | 28 | 7.78 |
| 127 | Ialomița | DN2A | 63+200 | 66+800 | 3.6 | 25 | 6.94 | 49 | 0 | 49 | 13.61 |
| 128 | Iași | DN24 | 181+600 | 185+200 | 3.6 | 26 | 7.22 | 38 | 0 | 38 | 10.56 |
| 129 | Iași | DN28 | 55+800 | 62+300 | 6.5 | 39 | 6.00 | 85 | 2 | 87 | 13.38 |
| 130 | Iași | DN28 | 31+250 | 36+150 | 4.9 | 27 | 5.51 | 60 | 7 | 67 | 13.67 |
| 131 | Iași | DN28 | 46+100 | 51+000 | 4.9 | 23 | 4.69 | 43 | 1 | 44 | 8.98 |
| 132 | Iași | DN28 | 81+300 | 85+500 | 4.2 | 30 | 7.14 | 31 | 4 | 35 | 8.33 |
| 133 | Iași | DN28 | 63+500 | 66+000 | 2.5 | 18 | 7.20 | 32 | 1 | 33 | 13.20 |
| 134 | Ilfov | A1 | 10+700 | 13+500 | 2.8 | 30 | 10.71 | 44 | 0 | 44 | 15.71 |
| 135 | Ilfov | DN1 | 16+500 | 20+900 | 4.4 | 39 | 8.86 | 66 | 1 | 67 | 15.23 |
| 136 | Ilfov | DN1 | 12+000 | 15+800 | 3.8 | 48 | 12.63 | 75 | 0 | 75 | 19.74 |
| 137 | Ilfov | DN1 | 26+200 | 28+800 | 2.6 | 30 | 11.54 | 49 | 4 | 53 | 20.38 |
| 138 | Ilfov | DN2 | 9+000 | 12+800 | 3.8 | 35 | 9.21 | 52 | 1 | 53 | 13.95 |
| 139 | Ilfov | DN3 | 7+900 | 12+800 | 4.9 | 55 | 11.22 | 70 | 1 | 71 | 14.49 |
| 140 | Ilfov | DN5 | 9+700 | 12+200 | 2.5 | 30 | 12.00 | 46 | 0 | 46 | 18.40 |
| 141 | Ilfov | DN6 | 8+500 | 14+100 | 5.6 | 65 | 11.61 | 89 | 3 | 92 | 16.43 |
| 142 | Ilfov | DN6 | 15+500 | 18+300 | 2.8 | 27 | 9.64 | 34 | 1 | 35 | 12.50 |
| 143 | Ilfov | DNCB | 21+500 | 27+300 | 5.8 | 48 | 8.28 | 80 | 12 | 92 | 15.86 |
| 144 | Ilfov | DNCB | 68+100 | 71+900 | 3.8 | 20 | 5.26 | 35 | 0 | 35 | 9.21 |
| 145 | Ilfov | DNCB | 29+000 | 31+800 | 2.8 | 17 | 6.07 | 35 | 2 | 37 | 13.21 |
| 146 | Ilfov | DNCB | 54+600 | 57+000 | 2.4 | 12 | 5.00 | 18 | 1 | 19 | 7.92 |
| 147 | Ilfov | DNCB | 51+800 | 53+700 | 1.9 | 23 | 12.11 | 37 | 2 | 39 | 20.53 |
| 148 | Maramureș | DN18 | 133+000 | 141+100 | 8.1 | 23 | 2.84 | 27 | 4 | 31 | 3.83 |
| 149 | Maramureș | DN18 | 80+000 | 87+700 | 7.7 | 16 | 2.08 | 20 | 1 | 21 | 2.73 |
| 150 | Maramureș | DN18 | 133+000 | 140+300 | 7.3 | 25 | 3.42 | 30 | 4 | 34 | 4.66 |
| 151 | Maramureș | DN18 | 116+500 | 120+300 | 3.8 | 14 | 3.68 | 19 | 2 | 21 | 5.53 |
| 152 | Maramureș | DN18 | 100+000 | 102+100 | 2.1 | 16 | 7.62 | 21 | 1 | 22 | 10.48 |
| 153 | Mehedinti | CDTS | 1+800 | 2+800 | 1 | 12 | 12.00 | 15 | 3 | 18 | 18.00 |
| 154 | Mehedinti | CDTS-DN67 | - | - | 1.5 | 12 | 8.00 | 17 | 0 | 17 | 11.33 |
| 155 | Mehedinți | CDTS-DN6-DN56A | - | - | 3 | 60 | 20.00 | 80 | 5 | 85 | 28.33 |
| 156 | Mehedinți | Centura Drobeta (CDTS) | 6+900 | 8+000 | 1.1 | 15 | 13.64 | 22 | 5 | 27 | 24.55 |
| 157 | Mehedinți | DN56A | 75+300 | 76+900 | 1.6 | 18 | 11.25 | 41 | 1 | 42 | 26.25 |
| 158 | Mehedinți | DN67 | 9+500 | 11+300 | 1.8 | 12 | 6.67 | 19 | 0 | 19 | 10.56 |
| 159 | Mehedinți | DN67 | 5+800 | 7+300 | 1.5 | 12 | 8.00 | 16 | 1 | 17 | 11.33 |
| 160 | Mehedinți | DN67-DN67A | - | - | 1.5 | 24 | 16.00 | 32 | 1 | 33 | 22.00 |
| 161 | Mureș | DN13 | 111+300 | 115+000 | 3.7 | 39 | 10.54 | 50 | 1 | 51 | 13.78 |
| 162 | Mureș | DN13 | 160+100 | 163+300 | 3.2 | 17 | 5.31 | 25 | 3 | 28 | 8.75 |
| 163 | Mureș | DN13 | 152+700 | 154+700 | 2 | 19 | 9.50 | 36 | 1 | 37 | 18.50 |
| 164 | Mureș | DN13 | 156+500 | 158+000 | 1.5 | 16 | 10.67 | 30 | 0 | 30 | 20.00 |
| 165 | Mureș | DN13(1.5km)-DN14(1.5km) | - | - | 3 | 25 | 8.33 | 37 | 4 | 41 | 13.67 |
| 166 | Mureș | DN13(1km)-DN13A(1km) | - | - | 2 | 18 | 9.00 | 29 | 0 | 29 | 14.50 |
| 167 | Mureș | DN15 | 78+800 | 82+700 | 3.9 | 38 | 9.74 | 60 | 1 | 61 | 15.64 |
| 168 | Mureș | DN15 | 33+200 | 35+700 | 2.5 | 19 | 7.60 | 28 | 4 | 32 | 12.80 |
| 169 | Mureș | DN15 | 67+500 | 69+600 | 2.1 | 26 | 12.38 | 35 | 0 | 35 | 16.67 |
| 170 | Mureș | DN15 | 84+000 | 85+700 | 1.7 | 17 | 10.00 | 31 | 0 | 31 | 18.24 |
| 171 | Mureș | DN15 | 93+900 | 95+400 | 1.5 | 16 | 10.67 | 19 | 0 | 19 | 12.67 |
| 172 | Neamț | DN15 | 301+000 | 305+800 | 4.8 | 29 | 6.04 | 42 | 11 | 53 | 11.04 |
| 173 | Neamț | DN15 | 322+500 | 327+300 | 4.8 | 30 | 6.25 | 46 | 1 | 47 | 9.79 |
| 174 | Neamț | DN15 | 318+500 | 321+800 | 3.3 | 24 | 7.27 | 40 | 2 | 42 | 12.73 |
| 175 | Neamț | DN15D | 8+550 | 10+550 | 2 | 29 | 14.50 | 60 | 4 | 64 | 32.00 |
| 176 | Neamț | DN2 | 324+000 | 329+000 | 5 | 19 | 3.80 | 32 | 3 | 35 | 7.00 |
| 177 | Neamț | DN2 | 333+950 | 337+800 | 3.85 | 34 | 8.83 | 62 | 6 | 68 | 17.66 |
| 178 | Olt | DN54 | 2+000 | 3+400 | 1.4 | 13 | 9.29 | 15 | 1 | 16 | 11.43 |
| 179 | Olt | DN6 | 166+600 | 167+600 | 1 | 8 | 8.00 | 15 | 2 | 17 | 17.00 |
| 180 | Olt | DN64 | 55+200 | 56+600 | 1.4 | 14 | 10.00 | 20 | 0 | 20 | 14.29 |
| 181 | Olt | DN65 | 41+500 | 44+500 | 3 | 14 | 4.67 | 19 | 1 | 20 | 6.67 |
| 182 | Olt | DN65 | 56+600 | 58+800 | 2.2 | 16 | 7.27 | 28 | 0 | 28 | 12.73 |
| 183 | Olt | DN65 | 46+500 | 48+500 | 2 | 18 | 9.00 | 38 | 0 | 38 | 19.00 |
| 184 | Olt | DN65 | 35+100 | 36+700 | 1.6 | 13 | 8.13 | 17 | 2 | 19 | 11.88 |
| 185 | Olt | DN65 | 29+600 | 30+400 | 0.8 | 9 | 11.25 | 15 | 0 | 15 | 18.75 |
| 186 | Olt | VO6G | 6+400 | 6+600 | 0.2 | 8 | 40.00 | 11 | 1 | 12 | 60.00 |
| 187 | Prahova | DN1 | 109+700 | 112+700 | 3 | 34 | 11.33 | 45 | 4 | 49 | 16.33 |
| 188 | Prahova | DN1 | 42+200 | 44+200 | 2 | 17 | 8.50 | 31 | 1 | 32 | 16.00 |
| 189 | Prahova | DN1 | 124+600 | 125+900 | 1.3 | 15 | 11.54 | 26 | 0 | 26 | 20.00 |
| 190 | Prahova | DN1 | 103+400 | 104+600 | 1.2 | 11 | 9.17 | 14 | 1 | 15 | 12.50 |
| 191 | Prahova | DN1 | 39+600 | 40+700 | 1.1 | 10 | 9.09 | 17 | 0 | 17 | 15.45 |
| 192 | Prahova | DN1 | 48+600 | 49+500 | 0.9 | 16 | 17.78 | 27 | 4 | 31 | 34.44 |
| 193 | Prahova | DN1 | 115+000 | 115+900 | 0.9 | 15 | 16.67 | 24 | 0 | 24 | 26.67 |
| 194 | Prahova | DN1 | 136+700 | 137+500 | 0.8 | 15 | 18.75 | 26 | 2 | 28 | 35.00 |
| 195 | Prahova | DN1 | 68+200 | 68+900 | 0.7 | 13 | 18.57 | 34 | 1 | 35 | 50.00 |
| 196 | Prahova | DN1 | 121+400 | 122+000 | 0.6 | 17 | 28.33 | 29 | 2 | 31 | 51.67 |
| 197 | Prahova | DN1 | 61+400 | 61+800 | 0.4 | 9 | 22.50 | 15 | 0 | 15 | 37.50 |
| 198 | Prahova | DN1 | 80+500 | 80+800 | 0.3 | 8 | 26.67 | 27 | 2 | 29 | 96.67 |
| 199 | Prahova | DN1A | 110+700 | 112+900 | 2.2 | 14 | 6.36 | 15 | 0 | 15 | 6.82 |
| 200 | Prahova | DN1A | 99+700 | 101+500 | 1.8 | 11 | 6.11 | 15 | 0 | 15 | 8.33 |
| 201 | Prahova | DN1A | 121+200 | 122+700 | 1.5 | 8 | 5.33 | 8 | 1 | 9 | 6.00 |
| 202 | Prahova | DN1B | 17+000 | 19+200 | 2.2 | 27 | 12.27 | 44 | 2 | 46 | 20.91 |
| 203 | Prahova | DN1B | 39+500 | 41+000 | 1.5 | 9 | 6.00 | 13 | 2 | 15 | 10.00 |
| 204 | Prahova | DN1B | 24+500 | 25+700 | 1.2 | 8 | 6.67 | 10 | 1 | 11 | 9.17 |
| 205 | Prahova | DN1D | 14+800 | 15+300 | 0.5 | 9 | 18.00 | 26 | 3 | 29 | 58.00 |
| 206 | Sălaj | DN1C | 98+500 | 99+400 | 0.9 | 11 | 12.22 | 21 | 2 | 23 | 25.56 |
| 207 | Sălaj | DN1F | 74+400 | 80+500 | 6.1 | 27 | 4.43 | 51 | 0 | 51 | 8.36 |
| 208 | Sălaj | DN1F | 60+200 | 61+500 | 1.3 | 11 | 8.46 | 14 | 0 | 14 | 10.77 |
| 209 | Sălaj | DN1H | 42+100 | 44+700 | 2.6 | 17 | 6.54 | 26 | 1 | 27 | 10.38 |
| 210 | Sălaj | DN1H | 55+500 | 57+800 | 2.3 | 17 | 7.39 | 22 | 1 | 23 | 10.00 |
| 211 | Satu Mare | DN19 | 136+900 | 139+300 | 2.2 | 13 | 5.91 | 16 | 2 | 18 | 8.18 |
| 212 | Satu Mare | DN19 | 108+100 | 110+200 | 2.1 | 10 | 4.76 | 12 | 2 | 14 | 6.67 |
| 213 | Satu Mare | DN19 | 86+000 | 87+100 | 1.1 | 6 | 5.45 | 8 | 3 | 11 | 10.00 |
| 214 | Sibiu | DN1 | 293+200 | 296+000 | 2.8 | 17 | 6.07 | 29 | 1 | 30 | 10.71 |
| 215 | Sibiu | DN1 | 301+900 | 304+100 | 2.2 | 19 | 8.64 | 41 | 0 | 41 | 18.64 |
| 216 | Sibiu | DN1 | 298+600 | 300+300 | 1.7 | 17 | 10.00 | 37 | 0 | 37 | 21.76 |
| 217 | Sibiu | DN14 | 47+800 | 50+900 | 3.1 | 36 | 11.61 | 68 | 1 | 69 | 22.26 |
| 218 | Sibiu | DN14 | 57+900 | 59+900 | 2 | 17 | 8.50 | 24 | 1 | 25 | 12.50 |
| 219 | Sibiu | DN14 | 4+600 | 6+500 | 1.9 | 15 | 7.89 | 25 | 0 | 25 | 13.16 |
| 220 | Sibiu | DN7 | 257+500 | 259+100 | 1.6 | 19 | 11.88 | 38 | 0 | 38 | 23.75 |
| 221 | Sibiu | DN7 | 243+400 | 244+800 | 1.4 | 14 | 10.00 | 26 | 3 | 29 | 20.71 |
| 222 | Suceava | DN17 | 227+600 | 237+700 | 10.1 | 44 | 4.36 | 96 | 8 | 104 | 10.30 |
| 223 | Suceava | DN17 | 117+100 | 121+200 | 4.1 | 35 | 8.54 | 52 | 2 | 54 | 13.17 |
| 224 | Suceava | DN17 | 239+100 | 242+150 | 3.05 | 29 | 9.51 | 49 | 1 | 50 | 16.39 |
| 225 | Suceava | DN2 | 442+500 | 446+100 | 3.6 | 31 | 8.61 | 56 | 5 | 61 | 16.94 |
| 226 | Suceava | DN2 | 422+500 | 425+500 | 3 | 25 | 8.33 | 48 | 1 | 49 | 16.33 |
| 227 | Suceava | DN29 | 7+000 | 19+500 | 12.5 | 70 | 5.60 | 109 | 7 | 116 | 9.28 |
| 228 | Suceava | DN2H | 0+000 | 6+900 | 6.9 | 63 | 9.13 | 96 | 7 | 103 | 14.93 |
| 229 | Teleorman | DN54 | 65+100 | 66+000 | 0.9 | 8 | 8.89 | 9 | 0 | 9 | 10.00 |
| 230 | Teleorman | DN6 | 77+400 | 80+400 | 3 | 13 | 4.33 | 18 | 0 | 18 | 6.00 |
| 231 | Teleorman | DN6 | 121+200 | 121+300 | 0.1 | 8 | 80.00 | 19 | 2 | 21 | 210.00 |
| 232 | Teleorman | VO6F | 11+400 | 11+600 | 0.2 | 8 | 40.00 | 8 | 2 | 10 | 50.00 |
| 233 | Teleorman | VO6F | 1+400 | 1+500 | 0.1 | 15 | 150.00 | 36 | 2 | 38 | 380.00 |
| 234 | Timiș | DN59 | 8+000 | 14+000 | 6 | 37 | 6.17 | 78 | 2 | 80 | 13.33 |
| 235 | Timiș | DN6 | 541+100 | 552+600 | 11.5 | 48 | 4.17 | 93 | 6 | 99 | 8.61 |
| 236 | Timiș | DN6 | 489+500 | 499+600 | 10.1 | 41 | 4.06 | 61 | 9 | 70 | 6.93 |
| 237 | Timiș | DN6 | 529+800 | 534+600 | 4.8 | 15 | 3.13 | 23 | 1 | 24 | 5.00 |
| 238 | Tulcea | DN22 | 225+000 | 229+700 | 4.7 | 14 | 2.98 | 28 | 1 | 29 | 6.17 |
| 239 | Tulcea | DN22 | 167+700 | 171+800 | 4.1 | 13 | 3.17 | 27 | 1 | 28 | 6.83 |
| 240 | Tulcea | DN22 | 183+300 | 185+900 | 2.6 | 10 | 3.85 | 20 | 0 | 20 | 7.69 |
| 241 | Tulcea | DN22 | 178+500 | 180+500 | 2 | 8 | 4.00 | 14 | 0 | 14 | 7.00 |
| 242 | Tulcea | DN22 | 232+900 | 234+500 | 1.6 | 8 | 5.00 | 21 | 1 | 22 | 13.75 |
| 243 | Tulcea | DN22 | 222+700 | 223+800 | 1.1 | 5 | 4.55 | 7 | 1 | 8 | 7.27 |
| 244 | Tulcea | DN22A | 2+000 | 4+900 | 2.9 | 7 | 2.41 | 16 | 0 | 16 | 5.52 |
| 245 | Vâlcea | DN64 | 108+900 | 113+400 | 4.5 | 41 | 9.11 | 62 | 1 | 63 | 14.00 |
| 246 | Vâlcea | DN64 | 100+500 | 101+700 | 1.2 | 15 | 12.50 | 26 | 0 | 26 | 21.67 |
| 247 | Vâlcea | DN7 | 160+000 | 164+500 | 4.5 | 38 | 8.44 | 77 | 8 | 85 | 18.89 |
| 248 | Vâlcea | DN7 | 201+200 | 205+500 | 4.3 | 38 | 8.84 | 81 | 5 | 86 | 20.00 |
| 249 | Vâlcea | DN7 | 169+900 | 173+300 | 3.4 | 29 | 8.53 | 40 | 1 | 41 | 12.06 |
| 250 | Vâlcea | DN7 | 228+300 | 231+100 | 2.8 | 20 | 7.14 | 24 | 5 | 29 | 10.36 |
| 251 | Vâlcea | DN7 | 179+700 | 182+200 | 2.5 | 28 | 11.20 | 54 | 7 | 61 | 24.40 |
| 252 | Vâlcea | DN7 | 183+100 | 185+100 | 2 | 26 | 13.00 | 34 | 1 | 35 | 17.50 |
| 253 | Vâlcea | DN7 | 206+600 | 207+500 | 0.9 | 13 | 14.44 | 24 | 2 | 26 | 28.89 |
| 254 | Vaslui | DN24 | 74+100 | 80+900 | 6.8 | 15 | 2.21 | 28 | 0 | 28 | 4.12 |
| 255 | Vaslui | DN24 | 113+300 | 119+900 | 6.6 | 33 | 5.00 | 51 | 1 | 52 | 7.88 |
| 256 | Vaslui | DN24 | 98+100 | 103+700 | 5.6 | 16 | 2.86 | 24 | 2 | 26 | 4.64 |
| 257 | Vaslui | DN24 | 131+600 | 134+300 | 2.7 | 18 | 6.67 | 20 | 1 | 21 | 7.78 |
| 258 | Vaslui | DN24 | 59+400 | 61+500 | 2.1 | 9 | 4.29 | 19 | 2 | 21 | 10.00 |
| 259 | Vaslui | DN24 | 127+500 | 129+600 | 2.1 | 10 | 4.76 | 16 | 0 | 16 | 7.62 |
| 260 | Vrancea | DN2 | 181+800 | 184+800 | 3 | 45 | 15.00 | 61 | 0 | 61 | 20.33 |
| 261 | Vrancea | DN2 | 178+100 | 180+800 | 2.7 | 45 | 16.67 | 77 | 1 | 78 | 28.89 |
| 262 | Vrancea | DN2 | 164+250 | 166+500 | 2.25 | 19 | 8.44 | 30 | 2 | 32 | 14.22 |
| 263 | Vrancea | DN2 | 171+100 | 173+300 | 2.2 | 22 | 10.00 | 33 | 2 | 35 | 15.91 |
| 264 | Vrancea | DN2 | 174+000 | 175+800 | 1.8 | 27 | 15.00 | 53 | 1 | 54 | 30.00 |
| 265 | Vrancea | DN2 | 157+000 | 158+600 | 1.6 | 15 | 9.38 | 20 | 5 | 25 | 15.63 |
| 266 | Vrancea | DN2 | 162+300 | 163+750 | 1.45 | 20 | 13.79 | 29 | 2 | 31 | 21.38 |
| 267 | Vrancea | DN2 | 153+200 | 154+000 | 0.8 | 11 | 13.75 | 18 | 5 | 23 | 28.75 |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **805.55** | **5784** |  | **9424** | **504** | **9928** |  |