**Tabel 1 - consumul anual specific de energie primară\***

**nZEB**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorii de clădiri** | | | | | |
| **Consumul anual specific de energie primară (kwh/mp/an)** | | | | | |
| **Zona climatică** | **Perioada de raportare** | **Clădiri de locuit colective** | **Clădiri de birouri** | **Clădiri destinate învățământului** | **Clădiri destinate sistemului sanitar** |
| **I**  **-12⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **93** | **45** | **92** | **76** |
| **II**  **-15⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **100** | **57** | **115** | **97** |
| **III**  **-18⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **111** | **69** | **136** | **115** |
| **IV**  **-21⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **127** | **83** | **170** | **142** |
| **V**  **-24⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **135** | **89** | **185** | **167** |

*\** Valori aferente clădirilor al căror consum este aproape egal cu zero, *conform Ordin nr. 386/28.03.2016 publicat in MO PI, nr. 306/21.04.2016*

**Tabel 2 - privind emisiile echivalent CO2\***

**nZEB**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorii de clădiri** | | | | | |
| **Emisii echivalent CO2**  **kg/mp/an** | | | | | |
| **Zona climatică** | **Perioada de raportare** | **Clădiri de locuit colective** | **Clădiri de birouri** | **Clădiri destinate învățământului** | **Clădiri destinate sistemului sanitar** |
| **I**  **-12⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **25** | **12** | **24** | **21** |
| **II**  **-15⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **27** | **15** | **30** | **26** |
| **III**  **-18⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **30** | **19** | **37** | **32** |
| **IV**  **-21⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **35** | **24** | **49** | **41** |
| **V**  **-24⁰** |  |  |  |  |  |
| **31.12.2020** | **37** | **24** | **53** | **48** |

\* Valori aferente clădirilor al căror consum este aproape egal cu zero, *conform Ordin nr. 386/28.03.2016 publicat in MO PI, nr. 306/21.04.2016*