**Anexa XV**

**Model Raport de inspecție periodică**

Model realizat în conformitate cu [Ordinul nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră](https://lege5.ro/Gratuit/ge3dimjxgi3a/ordinul-nr-606-2017-pentru-aprobarea-metodologiei-de-contractare-a-inspectiei-de-siguranta-rutiera-a-contractului-cadru-incheiat-intre-autoritatea-rutiera-romana-arr-si-administratorii-drumurilor-a-me?pid=200085237#p-200085237).

# Denumirea sectorului de drum, perioada de realizare şi inspectorul/echipa de inspecţie;

# Cuprinsul raportului; inclusiv date despre perioada realizării inspecției periodice, despre participanții la inspecție

# Scopul inspecţiei de siguranţă rutieră;

# Descrierea generală a sectorului de drum inspectat;

# Analiza gradului de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră anterioare;

# Analiza statisticilor privind accidentele rutiere înregistrate pe sectorul de drum inspectat;

# Descrierea detaliată a neconformităţilor constatate şi motivarea acestora din punctul de vedere al siguranţei rutiere;

# Concluziile care conţin dispoziţii şi recomandări pentru eliminarea neconformităţilor sau pentru reducerea incidenţei acestora, la care se vor avea în vedere rezultatele unei analize tehnico-economice, după caz;

# Opis cu planurile, documentele, standardele şi formularele utilizate.

# Analiza dispoziţiilor şi recomandărilor din rapoartele de inspecţie de siguranţă rutieră anterioare, care au fost puse în execuţie sau nu.

# Setul de măsuri care constituie dispoziţii şi care pot fi dispuse în raportul de IP, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora.

Termenele de executare a lucrărilor curg de la data luării la cunoştinţă a raportului de IP de către administratorul drumului şi se vor devansa cu perioadele de timp în care condiţiile meteorologice nu permit efectuarea acestora.

Rapoartul se întocmește în două exemplare originale, din care unul se pune la dispoziţie beneficiarului, iar cel de-al doilea se arhivează în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Setul de dispoziții din raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică pentru deficiențele constatate este obligatoriu pentru administratorul drumului inspectat

Semnatari

Auditorul de siguranță rutieră

Beneficiarul

Administratorul drumului