**Anexa 12. Lista pentru verificarea conformității platformelor individuale**

**de depozitare a gunoiului de grajd**

**Cod contract / decizie de finanțare:**

**Nume și prenume beneficiar:**

**Judet și comuna amplasare ferma:**

**Data:**

1. **Există o platforma individuală de depozitare a gunoiului de grajd?**

|  |  |
| --- | --- |
| Da | Nu |

Observații suplimentare: (daca este cazul)

1. **Platforma este corect dimensionată?**

Se consemnează:

* numărul de animale pe specii:
* bovine.........
* ovine si caprine.........
* porcine.........
* pasari.........
* durata pentru care trebuie asigurata depozitarea (perioda de interdicție plus 30 zile): ............zile
* cantitatea minima de gunoi de grajd pentru care trebuie să se asigure depozitarea: .............mc

Calculul se realizeaza prin aplicatia: <https://apanoastra.ro/calculatoare/calculator-dimensionare-platforma-gunoi-de-grajd-pentru-intreaga-perioada-de-interdictie>, se printeaza si se ataseaza la aceasta lista de verificare.

Excepție de la acest calcul fac beneficiarii cu contract de gestionare a gunoiului de grajd prin intermediul unei platfome comunale de gunoi de grajd aflata la o distanta rezonabila (nu mai mult de 10 km distanta rutiera), pentru care se face dovada predării gunoiului de grajd prin procese-verbale de predare-primire pentru cantitatea de gunoi de grajd generată la nivel de fermă, corelat cu frecvența predării. Cantitatea de gunoi de grajd produsa se verifica aici:

<https://apanoastra.ro/calculatoare/calculator-pentru-cantitatea-de-gunoi-de-grajd-produsa>

Bazinul pentru fracția lichidă trebuie să fie de min. 3 mc la 100 tone de gunoi de grajd.

Se consideră că 1mc de gunoi de grajd echivalează cu 0,75 tone.

Observații suplimentare: (daca este cazul)

Se ataseaza copii ale contractului si ale ultimelor procese verbale de predare primire

1. **Se asigură impermeabilitatea platformei individuale?**

|  |  |
| --- | --- |
| Da | Nu |

Gunoiul de grajd **NU** se poate depozita direct pe sol / sol bătătorit / pat de paie.

Soluția constructiva aleasa trebuie să includă o bază impermeabilă și colectarea fracției lichide (din precipitații).

Nu trebuie să existe scurgeri in afara zone de depozitare (in sol/corpuri de apa).

Urina din ferma si fractia lichida trebuie colectate. Urina se poate colecta si prin intermediul asternutului din paie (de exemplu, în cazul ovinelor).

Începând cu luna august 2024, se aplică cerințele minime legate de soluția constructivă pentru fermele de 40 UVM și mai mari, respectiv de a dispune de o platformă betonată pentru depozitarea și compostarea gunoiului de grajd, cu bazin de retenție pentru fracția lichidă, lagună betonată sau cu membrană impermeabilă, față de cerințele anterioare referitoare la orice formă de impermeabilizare. Astfel, pentru această categorie de ferme, se exclude folia de plastic.

* 1. **Soluţia constructivă**

Platformă betonată

|  |  |
| --- | --- |
| Da | Nu |

Folie impermeabilă din plastic

|  |  |
| --- | --- |
| Da | Nu |

Observații suplimentare: (daca este cazul)

1. **Se respectă distanța minimă de protecția sanitară conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 si cele cu privire la distantele față de cea mai apropiată locuință învecinată și sursă de apă destinată consumului uman?**

|  |  |
| --- | --- |
| Da | Nu |

Extras din ordinul 119/2014:

Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt următoarele:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ferme de cabaline, până la 20 de capete: .......................................................................................................................................... | 50 m |
| 2. Ferme de cabaline, peste 20 de capete: ............................................................................................................................................. | 100 m |
| 3. Ferme și crescătorii de taurine, până la 50 de capete: ....................................................................................................................... | 50 m |
| 4. Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 de capete: .................................................................................................................. | 100 m |
| 5. Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 de capete: …………………………………………………………………. | 200 m |
| 6. Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete: ........................................................................................................................ | 500 m |
| 7. Ferme de păsări, până la 1.000 de capete: ........................................................................................................................................ | 50 m |
| 8. Ferme de păsări, între 1.001-5.000 de capete: ................................................................................................................................ | 200 m |
| 9. Ferme de păsări, între 5.001-10.000 de capete: .............................................................................................................................. | 500 m |
| 10. Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10.000 de capete și complexuri avicole industriale: ............................................................. | 1.000 m |
| 11. Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: ........................................................................................................................ | 100 m |
| 12. Ferme de ovine, caprine cu peste 1.500 de capete: ........................................................................................................................... | 200 m |
| 13. Ferme de porci, până la 50 de capete: ................................................................................................................................................ | 100 m |
| 14. Ferme de porci, între 51-100 de capete: ........................................................................................................................................... | 200 m |
| 15. Ferme de porci, între 101-1.000 de capete: ...................................................................................................................................... | 500 m |
| 16. Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: ......................................................................................................................... | 1.000 m |
| 17. Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: ................................................................................................................................ | 1.500 m |
| 18. Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete: ................................................................................................................ | 100 m |
| 19. Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: .................................................................................................................... | 200 m |

(1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 unități de vită mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea și conținutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe și ratele de conversie în unități vită mare se amplasează **la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și sursă de apă destinată consumului uman** și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 unități de vită mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 7 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea și conținutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe și ratele de conversie în unități vită mare se amplasează **la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și sursă de apă destinată** consumului uman și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

(3) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la alin. (1) și (2), adăposturile pentru creșterea animalelor se amplasează la distanță de **50 m de cea mai apropiată locuință vecină și sursă de apă destinată consumului uman.**

**Observații generale: (dacă este cazul)**

**Concluzie generală:** se respectă prevederile Prorgamului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

|  |  |
| --- | --- |
| Da | Nu |

**Nume si prenume verificatori:**

........................................

.........................................

**Se atașează:**

- minimum 4 poze cu platforma individuală efectuate cu ocazia vizitei pe teren

- calculul de dimensionare a platformei individuale / a canității de gunoi de grajd produsa la nivel de ferma, a contractului de gestionare a gunoiului de grajd, procese-verbale de predare-primire pentru cantitatea de gunoi de grajd generată la nivel de fermă