**Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădirile existente şi**

**elemente de anvelopă ale acestora**

Se vor avea în vedere prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2641 din 4 aprilie 2017, privind modificarea și completarea reglementării tehnice ”*Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor”*, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2017 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 252/11 aprilie 2017), aplicabile pentru clădirile existente (rezidențiale și nerezidențiale), inclusiv

* Anexa nr. 1 la acesta ”*Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elemente de anvelopă ale acestora”*

*(*Notă:pentru zona climatică V se vor utiliza, prin extrapolare, valorile corespunzătoare zonei climatice IV)

și

* Anexa nr. 2 la acesta ”*Energia primară și factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare”*

(Notă: pentru cazurile în care există centrală termică de zonă care alimentează cu agent termic clădirile propuse în proiect, se vor utiliza factorii de conversie în energie primară aferenți combustibilului utilizat pentru producerea acestor agenți termici (gaz natural, păcură etc.) (a se vedea Tabelul 1 din Anexa nr. 2 la Ordinul mai sus menționat).